**О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства**

**(подп. «ж» п. 19)**

|  |
| --- |
| **Контроль загрузки силовых трансформаторов ПС УПИ - ФГАОУ ВО "УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", ЭПК УрФУ** |
| **Дата: 16.12.2022 г.** |
| **№** | **ПС** | **Класс U** | **Т** | **Sном** | **10:00-11:00** | **20:00-21:00** |
| **A+** | **R+** | **S** | **Kз** | **Sсум** | **Kз(Т)** | **A+** | **R+** | **S** | **Kз** | **Sсум** | **Kз(Т)** |
| **1** | **УПИ** | 35 кВ | №1 | 16000 | 6222.3 | 1675.8 | 6444.0 | 40.3% | 17872.3 | 111.7% | 4788.0 | 1398.6 | 4988.1 | 31.2% | 14862.0 | 92.9% |
| №2 | 16000 | 10934.7 | 3322.2 | 11428.2 | 71.4% | 111.7% | 9393.3 | 3042.9 | 9873.9 | 61.7% | 92.9% |
| №3 | 16000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 111.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 92.9% |
| **Итого :** | **48000** |  | **17872.3** | **37.2%** |  |   | **14862.0** | **31.0%** |   |