**О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения**

**(подп. «ж» п. 19)**

В соответствии с п. 22. Стандартов раскрытия информации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 информация, указанная в подпункте "ж" пункта 19, предоставляется системному оператору (субъектам оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) 2 раза в год в конце каждого полугодия текущего года.

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения предоставляется УрФУ ежегодно в июне и декабре.

|  |
| --- |
| **Контроль загрузки силовых трансформаторов ПС УПИ** |
| **Дата: 16.06.2022 г.** |
| **№** | **ПС** | **Класс U** | **Т** | **Sном** | **10:00-11:00** | **20:00-21:00** |
| **A+** | **R+** | **S** | **Kз** | **Sсум** | **Kз(Т)** | **A+** | **R+** | **S** | **Kз** | **Sсум** | **Kз(Т)** |
| **1** | **УПИ** | 35 кВ | №1 | 16000 | 4370.1 | 1822.8 | 4735.0 | 29.6% | 12611.8 | 78.8% | 3040.8 | 1428.0 | 3359.4 | 21.0% | 10029.7 | 62.7% |
| №2 | 16000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 78.8% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 62.7% |
| №3 | 16000 | 7549.5 | 2247.0 | 7876.8 | 49.2% | 78.8% | 6346.2 | 2053.8 | 6670.3 | 41.7% | 62.7% |
| **Итого :** | **48000** |  | **12611.8** | **26.3%** |  |  | **10029.7** | **20.9%** |  |